关于这个软件
----------------
这个软件是用来生成MR录像需要的externalcamera.cfg的。


如何使用
----------------
连上第三个手柄，并将你想要修改的externalcamera.cfg放到此目录下。运行此程序。
这时你将会看到四分屏，用OBS调好MR输出预览。
这时你将会看到两个漂浮的手柄模型以及人物真实影像(体验者最好直面摄像机，在调校过程中可以改变姿势，推荐双手平伸以及双手前伸)，通过按键调整x,y,z,rt,rx,ry来使得两手柄模型和真实影像中的手柄重合。每个手柄模型都带着三个互相垂直的射线以方便观察是否对齐。
按S键会以当前参数生成一个externalcamera_generated.cfg，将这个移动到你的游戏下，并且改名为externalcamera.cfg即可。建议每过一会就保存一下然后复制备份。


按键说明
----------------
y+: Up
y-: Down
x+: Right
x-: Left
z+: E
z-: Q
ry+:2
ry-:1
rx+:4
rx-:3
rz+:6
rz-:5
保存: S
速度x10: 数字键盘2
速度/10: 数字键盘1


Contact Me:
----------------
james_xiong@htc.com

